**Описание конструкции**

****



Перегородка стационарная на алюминиевом профиле, толщина профиля 80-85 (восемьдесят-восемьдесят пять)мм. Цвет Ral 8684. Каркас алюминиевый, планки, витражные планки алюминиевые. Остекленная часть на высоту 2100 выполнена из зеркального стекла 6 мм (остекление двойное). Остекленная часть высотой 700 мм выполнена из зеркального стекла 6 мм (двойное остекление). Двери – двойной витраж (двойное остекление). Размер полотна 830х2040мм, толщина полотна 40мм. Стекло – зеркальное марки М1, толщиной 5 мм. Цвет профиля 8684 серебристый. В составе двери Замок PL комплект (с ручкой HOPPE Atlanta), набор три петли усиленные, ограничитель двери хром, цилиндр замка ключ – ключ полированный алюминий. Ответная часть из нержавеющей стали. Стойка каркаса облицовывается плоской накрывающей планкой 40х1,5 , нащелкивается на боковые поверхности стойки с помощью специального замкового соединения.

Стойка МДФ с пластиком в цвет профиля, цоколь и вставки алюкобонд царапанный алюминий, столешница пластик. Внутреннее заполнение – столешница Egger F509 25мм кромка ПВХ 2мм.